**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з поточного ремонту даху, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***

**Найменування замовника**: Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради

Місцезнаходження замовника: *вул. В .Симоненка, 6, м. Львів, Львівська область , Україна, 79071*

Код ЄДРПОУ – 20834428

**Категорія замовника:** - відповідно до п.3 ч.4 ст.2 та п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» - «юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

*Поточний ремонт покрівлі даху ліцею ім. В. Симоненка Львівської міської ради*

*за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 45260000-7- Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи*

***Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:*** відкриті торги з особливостями,  [UA-2024-06-20-011401-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-20-011401-a)

***Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***

Під впливом погодніх умов (температурних перепадів, дощів, вітрів) покрівля даху Ліцею ім. В. Симоненка ЛМР , вул. В. Симоненка, 6, зазнала значних пошкоджень , тому у зв'язку з затіканням стель і стін в класних приміщеннях, коридорах 4 поверху і на сходових клітках, через що, виходить з ладу електропроводка і є загроза для життя дітей та педагогічного колективу , настала потреба у проведенні поточного ремонту покрівлі.

Поточний ремонт покрівлі даху Ліцею ім. В. Симоненка ЛМР , вул. В. Симоненка, 6, а також будівельні матеріали та вироби , які будуть використовуватись при здійсненні поточного ремонту покрівлі повинні відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим встановленим чинним законодавством України нормам., характеристикам, правилам, тощо .

***Очікувана вартість предмета закупівлі:*** 472 812,00 грн з ПДВ.

Закупівля здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

**1.** **Предмет закупівлі:** *Поточний ремонт покрівлі даху ліцею ім. В. Симоненка Львівської міської ради*

*за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 45260000-7- Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи*

**2. Опис предмету закупівлі і технічні вимоги:**

**Технічне завдання:**

- 1.Розбирання ізоляції з пінополіуретанових композицій, горизонтальна поверхня -243 м2.

2.Улаштування цементної вирівнювальної стяжки -59м2.

3.Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 – 1,8 м3.

4. Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників в 2 шари- 584м2.

5. Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі – 38м2.

6. Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштування фартуха з оцинкованої сталі – 140м2.

7.Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулоннних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів (при улаштуванні примикань) (до 700 мм) – 140м2

8.Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку- 2 шт.

9.Улаштування з листової сталі крапельника- 64 м2

Якісні та технічні характеристики заявлених послуг з поточного ремонту даху визначені з урахуванням вимог до якості матеріалів, що використовуються при виконанні покрівельних робіт та оптимального співвідношення ціни та якості.